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Leistungsbeschreibung - Fünf (5) Feuerwehrfahrzeuge für Herstellung der Löschwasserversorgung inklusive ferngesteuertes Logistikraupenfahrwerk und Anhänger-Boosterpumpe

Technische Spezifikationen und Anforderungen:
Die Fahrzeuge müssen mindestens die nachfolgenden Spezifikationen bzw. Anforderungen erfüllen.

Pos. 1
	Feuerwehrfahrzeug für Herstellung der Löschwasserversorgung inklusive ferngesteuertes Logistikraupenfahrwerk und Einweisungsschulung 
Menge: fünf (5) Stück

	
	
	

	1
	Neufahrzeug ohne Erstzulassung.
	· [bookmark: _Hlk149214747]Fertigstellungsjahr des Nutzfahrzeuges mit Aufbau ab 10/2025, und
· Kilometer-Leistung des Nutzfahrzeuges liegt unter 3.000 km, und
· Das Nutzfahrzeug wurde noch nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zugeführt und ist schadensfrei.

	1
	Fahrgestell
	

	1.1
	Antrieb 
	8x8 (8x6 und 8x4 sind auch zulässig)

	1.2
	Abgasnorm 
	Mind. Euro 6

	1.3
	Motorleistung
	Mind. 500 PS

	1.4
	Motorhubraum 
	mind. 12 l

	1.5
	Anzahl der Sitzplätze inkl. Fahrersitz
	Mind. 3

	1.6
	Abtriebe für Hydraulik 

	2 Stk. Abtriebe für Hydraulikpumpen, mind. 1000Nm - Dauerfest

	
	
	

	2
	Warn- und Signalanlage
	2x blaue Blitzleuchten oben auf der Kabine montiert.
Mit einem Handmikrofon in der Kabine und einem auf dem Dach montierten Lautsprecher. 

2x blaue Frontblitzleuchten, Einbau im Bereich des Kühlergrills

	
	
	

	3
	Funk 
	[bookmark: _Hlk56713798]Vorrüstung zur Montage eines Fahrzeugfunkgerätes Motorola DM4601e, digital (Motorola Funkgerät – Bereitstellung durch ukrainische Feuerwehr) im Fahrerhaus  – 1 Stk.:

[bookmark: _Hlk56713916]Montage und Lieferung von mind.3 Stück (jeweils 1 pro Sitzplatz) Ladestromerhaltungen für mind. 3 Stück (jeweils 1 pro Sitzplatz) Handsprechfunkgeräte Motorola R7 (Motorola Funkgeräte – Bereitstellung durch ukrainische Feuerwehr), digital


	
	
	

	4
	Aufbau
	

	2.1
	Hakenlift
	VDL S-21-6200 oder gleichwertig
Hakenhöhe 1570 mm 
[bookmark: _Hlk177976067]DIN Pin locking, Position 3890 mm 
Abrollkipper über Joystick in der Kabine und über Funkfernsteuerung bedienbar 


	2.2
	Feuerlösch - Kreiselpumpe

	Hydraulisch angetrieben
Im Heck fix montiert
 Über Funkfernsteuerung bedienbar
7.000 Liter/min bei 10 bar 
Wasserpumpe Eingang: 8“ 
Wasserpumpe Ausgang: 6“ 
Wasserpumpe über Funkfernsteuerung stufenlos regelbar 
Automatische Druckregelung 

	2.3
	Schlauchhaspel für Schwimmpumpe 

	2x 60m Schlauchleitung mit Schlauch DN25 für Schwimmpumpe
Hinter der Kabine montiert 
Haspel hydraulisch angetrieben 
über Funkfernsteuerung bedienbar 


	2.4
	Schwimmpumpe 

	max. Fördermenge:
mind. 6000 l/min @ 2,5 bar 
mind. 7000 l/min @ 1,5 bar 
mind. 9000 l/min @ 0,7 bar 
Schmutzwasser beständig 
Hydraulisch angetrieben 
Schwimmpumpe über Funkfernsteuerung stufenlos regelbar, mind. 4 Stk. Räder, mind. 4 Stk. Kranösen.
Lagerung unten im Seitenfach des Fahrgestelles,  
Maximalgewicht 100 kg

	2.5
	Fernsteuerung 
	Für Steuerung für Schwimm- und Kreiselpumpe, Schlauchhaspel 
Reichweite ca. 300 m 
Datenrückmeldung auf Display 

	
	
	

	5
	Abrollbehälter 
	Nach DIN 30722 (oder vergleichbar) mit Klappdach

	5.1
	Innenabmessungen 
	mind. 6500x mind. 2310x mind. 2000 mm 

	5.2
	TÜV Abnahme
	Vorhanden

	5.3
	Stromversorgung
	24 und 230 V

	5.4
	[bookmark: _Hlk177976094]Aufziehbock A-Mast aufgesetzt, Hakenhöhe passend zu Hakengerät
	Vorhanden

	5.5
	Verriegelungssystem 
	passend zu Hakengerät nach DIN-Pin

	5.6
	Lackierung
	RAL 3000, 2-Schicht innen und außen lackiert

	5.7
	2x Klapp-Podest hinten
	Vorhanden

	5.8
	Aufstiegstritte
	1 Satz
Vorne montiert

	5.9
	Polyamid-Laufrollen
	Vorhanden, ca. 300x160, mit Bund

	5.10
	Seitliche Öffnung für das ferngesteuerte Logistik-Raupenfahrwerk inkl. Rampen 
	Vorhanden

	5.11
	Schlauchboxen
	2x Schlauchboxen im hinteren Bereich für 2x 2000 m F150 Schlauchleitung, geeignet für Doppelverlegung

	5.12
	Schlauchleitung
	4000 m F 150 Schlauchleitung Platzdruck 35 bar,  bestehend aus 100 m Schlauchstücken inkl. Kupplungen (150 mm Storz)

	5.13
	Innen- und Umfeldbeleuchtung
	Vorhanden

	5.14
	Ladegerät für Logistikfahrzeug
	Vorhanden

	
	
	

	6
	Logistikraupenfahrwerk
	Ferngesteuerter Raupen-Schlauchsammler 

	6.1
	Motorleistung des Raupenfahrwerkes
	Mind. 30 kW

	6.2
	Abmessungen 
	Länge mind.  2420 mm
Breite mind.  1750 mm
Höhe (Wickelarm eingefahren) nicht mehr als  2200 mm
Auswurfhöhe (Wickelarm ausgefahren) mind. 4150 mm 

	6.3
	Nutzlast 
	mind. 1200 kg

	6.4
	Eigengewicht nicht mehr als 
	2700 kg

	6.5
	Schlauchwickler 
	für F 150 Schlauch

	6.6
	Schlauchbox 
	für 200 m F 150 Schlauch zur Zwischenlagerung

	6.7
	Maximale Schlauchabgabehöhe ca. 
	4,2 m

	6.8
	Kran 
	mind. 2,7 Meter Tonnen mit 6 Meter Ausladung

	6.9
	Seilwinde 
	am Kranarm montiert, Zugkraft mind. 300 kg, Seillänge mind. 20 m

	6.10
	Hydraulischer Stützfuss
	Vorhanden

	6.11
	Alle Funktionen funkferngesteuert
	Vorhanden
separate Funkfernsteuerung


	6.12
	[bookmark: _Hlk177976117]Vorbereitung für Löschmonitor und Brandbekämpfung
	Vorhanden

	
	
	

	7
	Sprache der Steuerung
	Ukrainisch

	8
	Beschriftung
	Ukrainisch

	
	
	

	9
	Dokumentation
	· Betriebs- und Wartungsanleitung
· Serviceheft analog oder digital 
· Eine Konformitätsbescheinigung (CoC-Papiere). Oder ein vergleichbares Dokument, dass eine Zulassung in der Ukraine ermöglicht. Die entsprechende Dokumentation ist im Auftragsfall vorzulegen.


	
	
	

	10
	Serienausstattung
	Die festgelegte Serienausstattung des Herstellers für das angebotene Fahrzeugmodell ist Teil der Spezifikation und muss demzufolge in der Lieferung enthalten sein.

	
	
	

	11
	Herstellerfreigabe
	Das angebotene Modell ist für das Einsatzland Ukraine vom Hersteller freigegeben und verfügt über Dokumente, die eine Zulassung in der Ukraine ermöglichen.

	
	
	

	12
	F-Gas Verordnung
	Folgende Daten sind im Rahmen der EU F-Gas Verordnung (2024/573) vorzulegen:
*Nettomasse der fluorierten Treibhausgase in Erzeugnissen und Einrichtungen (in kg)
*Tonnen CO₂-Äquivalent von Gasen als Massengut und von Gasen, die in Erzeugnissen oder Einrichtungen enthalten sind (in tCO2 Äquivalent)

	
	
	

	13
	Wartungen
	Reparatur- und Wartungsleistungen sowie die Ersatzteilversorgung für das angebotene Modell/die angebotenen Modelle, sind im Einsatzland Ukraine verfügbar. Der Bieter bestätigt ausdrücklich in seinem Angebot diese Forderung und führt die entsprechende Anschrift des Service- bzw. Vertriebspartners in der Ukraine auf. Die Anschrift umfasst folgende Kontaktdaten:(Name des Vertriebs-/Servicepartners, Adresse, Stadt, E-Mailadresse, Telefonnummer).

	
	
	

	14
	Einweisungsschulung
	Sprache: Deutsch oder Englisch
Schulungsort: auf dem Territorium des Lieferanten, vor der Abholung in die Ukraine.
Anzahl der Auszubildenden: 10 Personen
Ziel: die Auszubildenden müssen die sichere Bedienung und Wartung des gelieferten Feuerwehrfahrzeuges und des gelieferten ferngesteuerten Raupenfahrwerkes mit beherrschen.
Dauer der Schulung ohne Anreise- und Abreisetag: 3 Arbeitstage. 
Unterkunft und Verpflegung: der Lieferant übernimmt die Kosten für Unterkunft und Verpflegung der Auszubildenden u.z. 
10 Einzelzimmer für 5 Tage/4 Übernachtungen (inklusive Anreise- und Abreisetag), 
Frühstück, Mittagessen und Abendessen an Schulungstagen, Abendessen am Anreisetag, Frühstück am Abreisetag.
Transfers: der Lieferant übernimmt die Kosten für Transfers vom Unterkunftsort zum Schulungsort und zurück, falls Unterkunft nicht in der Nähe vom Schulungsort organisiert ist.
Bitte übertragen Sie diesen Wert an entsprechender Stelle in das Leistungsverzeichnis. Dieser Pauschalpreis ist Gegenstand der Auswertung. 
Darüber hinaus ist eine Empfehlung des Bieters/des Herstellers in Bezug auf den Trainingsinhalt, -umfang und -dauer vorzulegen. Bitte geben Sie zusätzlich zu der o.g. 3-Tages Pauschale eine Tagespauschale für jeden weiteren Trainingstag in Ihrem PDF-Angebot an.
Die Details der Schulung (z.B. Organisation, Inhalte) sind nach Vertragsschluss mit der Auftraggeberin abzustimmen.

	
	
	

	15
	Sonstiges 
	Die installierte elektrische Technik ist eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen. Ein Stromlaufplan ist mitzuliefern.

Alle Lagerstellen, Halterungen für die feuerwehrtechnische Beladung sind eindeutig, übersichtlich in beständiger Ausführung zu kennzeichnen (Texte oder Symbole). Notwendige Warn- und Sicherheitshinweise für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind gut sichtbar an geeigneten Stellen anzubringen und eindeutig zu formulieren.

Raumplanung der Ausstattung (Ausrüstung, Abmessungen und
Konstruktion der Lagerungen usw.) und Skizze der Lackierung/Folienbeklebung wird vom Lieferanten ausgearbeitet und mit der Auftraggeberin in der Entwurfsphase des Fahrzeuges abgestimmt.

	
	
	

	16
	Lieferzeit
	Bis max. 150 Tage nach der Auftragserteilung



Pos. 2
	Anhänger-Boosterpumpe
Menge: fünf (5) Stück

	
	
	

	1
	Zustand
	Neu

	2
	Fahrgestell
	verzinkt

	2.1
	Anzahl der Achsen, mind.
	2

	2.2
	höhenverstellbare zugdeichsel
	vorhanden

	2.3
	Aufbau
	Kofferaufbau

	2.4
	Seitenwände
	alle vier Seitenwände hochklappbar = zugleich Wetterschutz für
Bediener

	2.5
	Elektrik
	24 Volt-System

	3
	Pumpe
	Mind. 3000 l/Min., 9 Bar
mit Bronze-Gehäuse und Laufrad
Pumpenantrieb: hydrostatisch
Steuerung: vollautomatische Drucksteuerung

	4
	Ansaugsystem
	Vakuumpumpe
Mind. 6 Meter Saugschlauch zum Arbeiten am offenen Wasser

	5
	Motor
	Diesel, mind. 70 kW

	6
	Dieseltank
	Mind. 100 Liter

	7
	Sonstiges 
	· EG-Konformitätserklärung muss vor der Abholung vorgelegt werden. 
· FIN muss den EU-Anforderungen entsprechen und am Anhänger deutlich identifiziert werden.

	8
	Lieferzeit
	Bis max. 150 Tage nach der Auftragserteilung
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