Leistungsbeschreibung - Los 2
Drei (3) ferngesteuerte Raupenfahrwerke mit Löschturbine inkl. Transportanhänger
Technische Spezifikationen und Anforderungen:
Es müssen mindestens die nachfolgenden Spezifikationen bzw. Anforderungen erfüllt werden.
Pos. 1:  Drei (3) ferngesteuerte Raupenfahrwerke mit Löschturbine

	Nr.
	Bezeichnung
	Beschreibung

	
	
	

	1.
	Zustand
	- Fertigstellungsjahr des Raupenfahrwerkes ab 10/2025, und
- Betriebsstunden des Fahrwerkes liegen unter 10 Stunden, und

- Das Raupenfahrwerk inklusive Löschturbine wurde noch nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zugeführt und ist schadensfrei.



	2.
	Raupenfahrwerk

	2.1
	Fahrgeschwindigkeit 
	bis mind. 5 km/h, mind. 2 Gänge

	2.2
	Motorleistung
	mind. 50 kW

	2.3
	Kraftstofftank
	mind. 50 L, Diesel

	2.4
	Autonomie bei Volllastbetrieb
	bis mind. 5 Stunden

	2.5
	Zugkraft Raupenfahrwerk
	mind. 3,5 t

	2.6
	Lärmpegel
	nicht mehr als 85 dB(A)

	2.7
	vordere Scheinwerfer
	vorhanden 

	2.8
	Blinklichter
	vorhanden 

	2.9
	Rücklichter
	vorhanden 

	2.10
	hintere Positionslichter
	vorhanden

	2.11
	Abmessungen (L x B x H), ohne Zusatzausrüstung, nicht mehr als
	3.200 x 1.650 x 2.000 mm

	2.12
	Gesamthöhe mit dem aufgerichteten Hubarm
	mind. 4000 mm 

	2.13
	Breite der Raupe
	mind. 320 mm

	2.14
	Raupenmaterial
	Gummi

	3.
	Frontschild
	Der Frontschild muss per Fernbedienung gesteuert werden und den Weg von Hindernissen räumen. 

Hebekapazität: mind. 1000 kg.

	4.
	Löschturbine

	4.1
	Höhenverstellung des Hubarmes der Turbine
	vorhanden, stufenlos

	4.2
	Material der Turbinenflügel
	Aluminium

	4.3
	Leistung
	mind. 25 kW

	4.4
	Wasserdurchfluss
	stufenweise regulierbar

	4.5
	Durchsatz zerstäubtes Wasser
	von 0 bis mind. 1.000 l/min (Düsenkopf und -kranz)

	4.6
	hoher Wasserdurchsatz
	von 0 bis mind. 4.000 l/min (Monitor und Düsenkranz)

	4.7
	Monitor Sprühbild
	einstellbar mit Fernbedienung

	4.8
	Schwenken des Wassermonitors 
	vorhanden, mind. +/- 15° elektrisch, ferngesteuert

	4.9
	Wasseranschluss
	4x Storz B

	4.10
	Wurfweiten
	- bis zu mind. 50 m (mit feinem Wassernebel) 

- bis zu mind. 70 m (mit Monitor)

	4.11
	Luftdurchsatz 
	Bis mind. 105.000 m³/h, stufenlos einstellbar 

	4.12
	Neigungswinkel Hubarm
	Mind. -15° bis mind. 40°  

	4.13
	Einstellung des Durchflusses für die Monitordüse
	vorhanden

	4.14
	Monitordüse durch B-STORZ-Kupplung mit jedem Düsentyp austauschbar
	vorhanden

	4.15
	Sicherung der beiden Düsen in Mittelstellung mit einer Verriegelung an der Kupplung 
	vorhanden

	4.16
	Druckausgang Storz C
	vorhanden

	5.
	LED-Arbeitsscheinwerfer auf beiden Seiten der Turbine
	vorhanden

	6.
	Farbkamerasystem inkl. Tablett oder in Funkfernsteuerung eingebauten Touch Screen Monitor mind. 7”
	vorhanden

	7.
	Selbstschutz für Fahrgestell und Turbine (Ausführung als Schutzrahmen mit Sprühdüsen)
	vorhanden

	8.
	EURO-Adapterrahmen
	vorhanden

	9.
	Stapler-Gabeln
	Vorhanden

- zum Transportieren und Bewegen von Gegenständen

- für die einfache Andockung am Frontschild

- Steuerung per Fernbedienung

	10.
	Manuell betriebene hydraulische Armhebepumpe für Servicefälle
	vorhanden

	11.
	Fernsteuerung 
	vorhanden, Funksteuerung mit Fernübertragung

	11.1
	Max. Reichweite der Fernsteuerung
	bis mind. 300 m

	11.2
	alle Ventile und Funktionen ferngesteuert
	vorhanden

	12.
	Hydraulische Seilwinde
	Zugkraft: mind. 3700 kg

Seillänge: mind. 40 m 

Seildurchmesser: mind. 10 mm

	13.
	Service Kit
	Mind. 2 Sätze

	14.
	Reparatur- und Wartungsleistungen & Ersatzteilversorgung
	Reparatur- und Wartungsleistungen sowie die Ersatzteilversorgung für das angebotene Modell/die angebotenen Modelle, sind im Einsatzland Ukraine verfügbar. Der Bieter bestätigt ausdrücklich in seinem Angebot diese Forderung und führt die entsprechende Anschrift des Service- bzw. Vertriebspartners in der Ukraine auf. Die Anschrift umfasst folgende Kontaktdaten:(Name des Vertriebs-/Servicepartners, Adresse, Stadt, E-Mailadresse, Telefonnummer).



	15.
	Konformitätserklärung
	EG-Konformitätserklärung für Maschinenrichtlinien

	16.
	Lieferzeit
	Die Lieferung hat spätestens 150 Kalendertage nach Bestellplatzierung zu erfolgen. 

Die o.g. Lieferzeiten für alle drei Lose stellt ein Ausschlusskriterium dar. Bieter, die dieses Kriterium nicht erfüllen, werden als ungeeignet vom Verfahren ausgeschlossen. Der Lieferant hat einen verbindlichen und konkreten Lieferzeitpunkt in seinem Angebot zu benennen.


Pos. 2: Ein (1) Transportanhänger, passend für den Transport des Raupenfahrwerkes mit der Löschturbine (Pos. 1)

	Nr.
	Bezeichnung
	Beschreibung

	
	
	

	1.
	Zustand
	Neu

	2.
	Ladefläche, mind. Mm
	4500

	3.
	Zulässiges Gesamtgewicht mind. T
	7,5

	4.
	Anzahl der Achsen, mind.
	2

	5.
	Zurrpunkte für Befestigung des Raupenfahrwerkes in der sicheren Transportposition
	vorhanden

	6.
	Aluminium-Auffahrrampen, seitlich verschiebbar
	vorhanden

	7.
	Ausstattung
	verzinkte Stahlkotflügel

2 Unterlegkeile mit Halter

seitlicher Anfahrschutz 

zwei in Längsrichtung verlaufende Zurrschienen

Gitterbodenbelag im Bereich des Fahrwerks

	8.
	Planenrahmen und Plane für Anhänger mit Plattformlänge: mind. 4500 mm, Höhe: ca. 2.400 mm, abnehmbar, rot
	vorhanden

	9.
	Zurrsatz für Raupenfahrwerk mit Löschturbine
	vorhanden

	10.
	Lieferzeit
	Die Lieferung hat spätestens 150 Kalendertage nach Bestellplatzierung zu erfolgen. 

Die o.g. Lieferzeiten für alle drei Lose stellt ein Ausschlusskriterium dar. Bieter, die dieses Kriterium nicht erfüllen, werden als ungeeignet vom Verfahren ausgeschlossen. Der Lieferant hat einen verbindlichen und konkreten Lieferzeitpunkt in seinem Angebot zu benennen.
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